Logistik è õðàíåíèå íà ñêëàäàõ 
 
Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ ëîãèñòèêó 
 
Ëîãèñòèêà - ýòî î÷åíü-îòíîñÿùååñÿ  ðàññìîòðåíèå ñèñòåì. 
Öåëü íó æíî  îïòèìèçèðîâàòü ýòó  ñèñòåìó. 
 
Ïðèíàäëåæàò ê ïîäñèñòåìàì: 
 
 1.  Ëîãèñòèêà ïðèîáðåòàíèÿ (ïîêóïêà, ïîñòàâêà) 
2.  Ëîãèñòèêà ïðîèçâîäñòâà (âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîå ïðîõîæäåíèå ïðîäóêòîâ) 
3.  Verteilungsligistik / ëîãèñòèêó ðàñïðåäåëåíèÿ (ðàñïîëîæåíèå, òðàíñïîðò) 
4.  Ëîãèñòèêà àáçàöà (Ïðîäàþò, ñåðâèñ) 
5.  Ëîãèñòèêà óòèëèçàöèè îòõîäîâ 
(Òàðà, Recycling, óáîðêà ìóñîðà, óïàêîâêà, á îáðàòíî)  
           
Ýñêèç î ïîñëåäîâàòåëüíîñòè(îêîí÷àíèè): 
 
 Ïîñòàâùèê
Ïîñòàâùèê
Ïîñòàâùèê
 Ïðåäïðèÿòèå
Êëèåíò À  
 Êëèåíò C 
Êëèåíò B
Recycling 

 
Çàäàíèåì  ëîãèñòèêè  ÿâëÿåòñÿ èñïîëíÿòü 7 ïðàâèë R: 
 
 1.  ïðàâèëüíàÿ(íàñòîÿùàÿ) ìàññà (ñêîëüêî ? (Âåñ, êîëè÷åñòâî , ïðåäìåòû äëÿ óïàêîâêè) 
2.  íà ïðàâèëüíîì(íàñòîÿùåì) ìåñòå (Êóäà? (Ìåñòî ïîñòàâêè, Beladenstelle, 
îêîí÷àòåëüíîå çàõîðîíåíèå) 
3.  â ïðàâèëüíîå(íàñòîÿùåå) âðåìÿ (Êîãäà? (Ñðîê(Âñòðå÷à), âðåìÿ ïîñòàâêè) 
4.  ó ïðàâèëüíûõ (íàñòîÿùèõ) êëèåíòîâ (Êòî â Êîì?)  
5.   ê ïðàâèëüíîìó(íàñòîÿùåìó) êà÷åñòâó   
(Ïðîäóêòû > MHD – Ïî ìåíüøåé ìåðå ïðî÷íîå êà÷åñòâî äàòó, 
(íàäåæíîñòü(áåçîïàñíîñòü), äîáðî îïàñíîñòè) 
6.  ê ïðàâèëüíûì(íàñòîÿùèì) èçäåðæêàì (öåíà(ïðåìèÿ) âîçìåùåíèå öåíîâîé 
àññîðòèìåíò âûñîòû / çàïðîñ(ñïðîñ)) 
7.  ïðàâèëüíûå(íàñòîÿùèå) ïðîäóêòû (ñîáëþäåíèå çàêàçà, ×òî ?)   

 
 
     Îòäåëüíûå ïðîöåññû ëîãèñòèêè ÿâëÿþòñÿ: 
1. Òðàíñïîðò 
2. Êîíâåðò 
(íàïðèìåð, òðàíñïîðòíûå óñëîâèÿ > îò òðàíñïîðòíîãî íîñèòåëÿ íà äðóãîé  
      3. Ðàñïîëîæåíèå: 
1)  ïî-íàñòîÿùåìó  ðàñïîëîæåíèå (Èñïîëüçîâàííîå ðàñïîëîæåíèå) 
2)  ôàëüøèâîå ðàñïîëîæåíèå (Îáóñëîâëåííîå ñîîáùåíèåì 
ìåæäóðàñïîëîæåíèå) 
 
Êîíöåïöèè ïîñòàâêè â ëîãèñòèêå: 
 
1. „ òî÷íî â íàçíà÷àåò âðåìÿ “ - äæîóëü I ïðîãðàììó T (â ïðàâèëüíûé(íàñòîÿùèé) 
ñðîê(âñòðå÷ó ) ñâîåâðåìåííîé ïîñòàâêè (ïîñòîÿííûé ñðîê) 
ïîäõîäèò äëÿ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ (Òîâàðû A), íèêàêîãî  ðàñïîëîæåíèÿ 
ïðîäóêòîâ, äëÿ ýòîãî, îäíàêî âûñîêîêà÷åñòâåííûå òðàíñïîðòû (òîâàðû øòó êè)  
2. Ñêëàäñêîå õîçÿéñòâî  Vorratshaltug  
ñàìûé íåçíà÷èòåëüíûé òîâàð  (òîâàð  C) äîëæíû áûëè õðàíèòüñÿ, 
òàê êàê íèêàêèå äîïîëíèòåëüíûå òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 
(Ïîëíûå òðàíñïîðòû) 100øòóêó(100èçäåëèå) => 10Ñàíòà x 10Tr. 
3. Îòäåëüíûé çàêàç -, òàê êàê îòäåëüíîå òðåáîâàíèå è íèêàêîå íîðìèðîâàíèå   
    (íàïðèìåð , èçìåðåíèå, ãàáàðèòû) 
 
 ÀÇÁÓÊÀ – àíàëèç 
 
1. Ñòðàòåãèÿ 

âûñîêîêà÷åñòâåííûå òîâàðû        íèçêîñîðòíûå 
òîâàðû 
     A – òîâàð          C – òîâàð 
Òî÷íî â  ñêëàäñêîå õîçÿéñòâî    íàçíà÷èëî áû âðåìÿ      
   
âûñîêèå èçäåðæêè äèñïîçèöèè    (çàòðàòû èçäåðæêè)  
  Èçäåðæêè äèñïîçèöèè  
  
âûñîêîé ñòåíû ïîêó ïêè        ñîêðàùàþò, ïîñòàâùèêà  
Âûáîð ïîñòàâùèêà è       Êîòèðîâêà òîëüêî îò âðåìåíè â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ 
Êîòèðîâêó ïîñòàâùèêà        ïðåäïðèíèìàþò, 
íåçíà÷èòåëüíûå òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû         
 
2. Ðàñïîëîæåíèå / âèä çàïàñà       
 
2.1 öåëè ðàñïîëîæåíèÿ  
          
- Ôóíêöèÿ ñíàáæåíèÿ     
   (Äåëîâîå îáåñïå÷åíèå)      Çàïàñ - çàïàñ 
- Pufferungsfunktion 
- Ôóíêöèÿ ñïåêóëÿöèè 
- Ñîñòàâû(Ôîíäû) îïòèìèçèðóþò      íàëè÷íîñòü òîâàðà îïòèìèðîâàòü 

           
2.2 âèäà ñêëàä 
- Ïðîäîëæèòåëüíûé ñêëàä  
- ñêëàä ðàñïðåäåëåíèÿ (ñêëàä êîíâåðòà)  
- Òîâàðíûé ñêëàä (ñêëàä êîíñèãíàöèè) 
- Çàâîäñêîé ñêëàä êðàéíåãî  íàïàäàþùåãî  (òèïè÷íî  ñêëàä (ëàãåðü) îò äåëà(çàâîäà)) 
- Êëàäîâùèê  (Spediteure ÷ó æèå ñêëàä (ëàãåðè))  
 
2.3 ñòðîèòåëüíûõ ôîðì  
- Ñâîáîäíûé ñêëàä äëÿ ïðåäíàçíà÷åííûõ òîâàðîâ ìåðû 
- Òîâàðû øòóêè (Çâó÷àò, âåðòèêàëüíûé ñêëàäñêîé ñòåëëàæ) 
- Ñïåöèàëüíûé ñêëàä äîáðà (äîáðî îïàñíîñòè, òàìîæåííîå äîáðî, ñèëîñû u.s.w.) 
Ìîòèâû ñêëàäñêîãî õîçÿéñòâà  
 
1. Ïîñòàâêà è óñëîâíîå òðàíñïîðòíîå ðàñïîëîæåíèå 
  Ðèñê, çàïàñû-----áîëüøèé âåñ, íåáîëüøóþ öåíó(ïðåìèþ ) çà åäèíèöó (åäèíñòâî ) (òîííà)  
 
2. Ñêèäêà, ìèíèìàëüíûå êîëè÷åñòâà ïîêó ïêè) äîáàâëÿåò îáóñëîâëåííîå ïîêóïêîé 
ðàñïîëîæåíèå ( 
 
3. Îáóñëîâëåííîå ïðîèçâîäñòâîì ðàñïîëîæåíèå 
    (Ñïåëûå ïðîöåññû) ðàñïîëîæåíèå íåîáõîäèì äëÿ çðåëîñòè îò ïðîäóêòîâ, 
      íàïðèìåð, ñûð (òâîðîã ), âèíî, äðåâåñèíó) 
4. Îáóñëîâëåííîå àáçàöåì ðàñïîëîæåíèå     Àáçàö(êàáëóê,ñáûò) = cáûò 
    (Ïðîèçâîäñòâà äîëæíû / õîòåòü ïðåäïðèíèìàòü ðàâíîìåðíî, íî àáçàö(êàáëóê,ñáûò) íå 
ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì) 
5. Îáóñëîâëåííîå ñïåêóëÿöèåé ðàñïîëîæåíèå (íàïðèìåð , ïîðòî - ôðàíêî, òîâàðû 
ñ÷èòàþò(äåðæàò) îñâîáîæäåííûì îò íàëîãà) 
 
Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ñêëàäîâ   
 
1. ñâÿçü _âîäà-ñî ñòîðîíû (ãàâàíü, ðåêà, ìîðå) 
2. ñâÿçü _ñòðàíà-ñî ñòîðîíû (óëèöà, øèíà(ðåëüñ), àýðîïîðò) 
 
Êîíñòðóêöèè : 
1. offeneslager (ñâîáîäíûé ñêëàä)   Ìàññû òîâàðàì 
2. çàêðûòûé(Çàêëþ÷åííûé) ñêëàä (ëàãåðü) (ñêëàä ýòàæà, ïëîñêèé ñêëàä, âûñîêèé ñêëàä)   
Òîâàðû øòóêè 
3. ñïåöèàëüíûé ñêëàä (âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî, äîáðî îïàñíîñòè, òàìîæåííîå äîáðî , ñèëîñû) 
 
Ïðèíöèïû ðàñïîëîæåíèÿ 
  
I). Einlagerungsprinzipen: 
           
- Òâåðäûé ïðèíöèï ìåñòà 
   (êàæäóþ  ñòàòüþ(àðòèêëü) èìååò òâåðäîå ìåñòî(ïëîùàäü)) 
 
1. Ïðîäîëæèòåëüíûé ñêëàä – ðàñïðåäåëÿåò ïî ñòàòüå(àðòèêëþ) 
2. ñêëàä êîíâåðòà – ðàñïðåäåëÿåò ïîñëå ïî÷òîâîãî èíäåêñà, Transportbedinungen 

 07 555
09 234
01 454

 
  Òîâàð   Ïîñëå 

 
 
 04 333 08 456

- Ïðèíöèï áåñïëàòíîãî ìåñòà 
Âåðòèêàëüíûé ñêëàäñêîé ñòåëëàæ 
 
 X  X   
             
 X    
   X X 
 
Êîìïüþòåð / ÷åëîâåê  ñîõðàíÿë êó äà òîâàð  ëîæèòñÿ. 
„ õàîòè÷íîå ðàñïîëîæåíèå “ 
Óáûòîê (Íåäîñòàòîê): êîìïüþòåð äîëæåí áåæàòü, îáû÷íî áîëüøèå ïðîáëåìû (Ñòîÿò, 
íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà ïîòîêà) 
Ïðåèìó ùåñòâî : ëó÷øåå èñïîëüçîâàíèå / ýôôåêòèâíîñòü  ñêëàäñêèõ ìåñò. Íåáîëüøîé 
ïåðñîíàë  
Àâòîìàòèçàöèÿ. 
II) ðàñïîëîæåíèå: 
      Ñîðòèðîâêè òîâàðîâ  ïîñðåäñòâîì  êîìïüþòåðà: íàïðèìåð, â ïðîáëåìó  MHD 
      (MHD = ìèíèìàëüíóþ  äàòó êà÷åñòâà ïðî÷íîãî) 
      FIFO – ïðèíöèï (First-in-first-out), íàïðèìåð, ïðîäóêòû 
      LIFO – ïðèíöèï (Last-in-first-out) 
      â êîíöå êîíöîâ ïðèáûâøèå, èäåò êàê  ïåðâûé ñíàðóæè: íàïðèìåð, Schuttguter  
 
III) Auslagerungsprinzipen: 
 
1. Holprinzip (ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ  ïðèáûâàåò ê òîâàðó è çàáèðàåò òîâàð) 
2. Bringprinzip (òîâàð  ïðèáûâàåò ê ìàøèíå) 
 
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè â ñêëàä (ëàãåðå): 
- Kommissionieren – ñîñòàâëÿþò îò òîâàðîâ â ïåðåäà÷è(ïîñûëêè) äëÿ êëèåíòîâ 
- Íåéòðàëèçîâûâàþò - êëèåíò íå äîëæåí óçíàâàòü ïðîèñõîæäåíèå òîâàðà. 
 
Òèïè÷íîå èçîáðàæåíèå ñîñòàâîâ(ôîíäîâ). 

 

             
Îïòèìàëüíàÿ 
ìàññà çàêàçà 
             
Ïîñòàâêà 

             

             

             

             

              
âðåìÿ çàêàçà (BZ), Meldepunkt (MB), ñîñòàâó îáåñïå÷åíèÿ  (SB),  
ñðåäíåå ïîòðåáëåíèå (DV), âðåìÿ çàêàçà (BZ) 
Meldebestand (MB) = (DVxBZ) +SB 
Ïðèìåð: øòóêà / äåíü DV=50 
  Äíè BZ=4 
  Øòóêà(Èçäåëèå) SB=80 
                (50x4) +80=280 øòóêó(èçäåëèå) 
Îïòèìàëüíàÿ ìàññà çàêàçà - ýòî ìàññà, ãäå ñîâîêóïíûå èçäåðæêè ëîãèñòèêè ïîñòàâêè 
íåçíà÷èòåëüíåå âñåãî.         

�1軰�