nachdem ich hier nun etliche Threads zum Thema Siemens Se505/515 gefunden habe möchte ich euch hier meine Lösung nicht länger vorenthalten 

1. Loggt euch in den Router ein.
2. Geht unter "Erweitertes Setup" -> Lan -> UpnP Dienste.
3. Haken raus(deaktivieren) und anschließend "anwenden" klicken
4. Dann unter Administration -> Verwaltung "Router neu Starten" durchführen
5. Anschließend Rechner neu booten.
6. Endlich DSL in DSL Geschwindigkeit genießen