1. Результаты Ping 

Обмен пакетами с www.t-online.de [212.185.46.135] по 32 байт:

Ответ от 212.185.46.135: число байт=32 время=55мс TTL=114
Ответ от 212.185.46.135: число байт=32 время=55мс TTL=114
Ответ от 212.185.46.135: число байт=32 время=55мс TTL=114
Ответ от 212.185.46.135: число байт=32 время=42мс TTL=114

Статистика Ping для 212.185.46.135:
    Пакетов: послано = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
    наименьшее = 42мс, наибольшее =  55мс, среднее =  51мс

2. Результаты  route print

===========================================================================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...44 45 53 54 00 00 ...... PPP Adapter.
0x3 ...00 50 bf 10 dc 18 ...... NDIS 5.0 driver                                                                  
===========================================================================
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1     192.168.0.2	  1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1	  1
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2     192.168.0.2	  1
      192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  1
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2	  1
        224.0.0.0        224.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.2	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2               2	  1
Default Gateway:       192.168.0.1
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

3. Результаты  trace

Трассировка маршрута к www.t-online.de [212.185.46.135]
с максимальным числом переходов 30:

  1   <10 мс   <10 мс   <10 мс  VDT [192.168.0.1] 
  2    28 мс    27 мс    69 мс  62.155.254.41 
  3    42 мс    27 мс    28 мс  62.155.254.42 
  4    27 мс    27 мс    41 мс  F-gw12.F.net.DTAG.DE [62.154.17.194] 
  5    41 мс    41 мс    55 мс  91022-1-2-gw.F.net.DTAG.DE [194.25.10.210] 
  6    41 мс    28 мс    41 мс  maschock-srp.sda.t-online.de [195.243.143.242] 
  7    41 мс    55 мс    41 мс  www.sda.t-online.de [212.185.46.135] 

Трассировка завершена.